**КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА И МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ЗA 26.05.2019. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| локација/загађивач | сумпорди-оксид SO2 (µg/m3) | угљенмо-ноксид CO (mg/m3) | азотди-оксид NO2 | азотмо-ноксид NO | азотни оксиди NOx (µg/m3) | озон O3 (µg/m3) | лебдеће честице ЛЧ2,5 (µg/m3) | лебдеће честице ЛЧ10 (µg/m3) | дим/чађ (µg/m3) |
| „Центар“ (код зграде Градске управе) | 13,42 | 0,46 | 30,40 | 26,84 | 57,23 | 56,24 | 1,24 | 1,48 | 2,23 |
| „Градска топлана“ (Сремска улица, Индустријска зона) | 12,41 | 0,30 | 70,30 | 15,94 | 86,24 | 63,78 | 6,78 | 11,64 | 15,80 |
| Дневна гранична вриједност | 125 | 5,0 | 85 |  |  | \* 120 µg/m3 циљана вриједност | \*25 календарска година | 50 | 125 |
| Дневна толерантна вриједност |  | 6,42 | 96,42 |  |  |  |  | 57,0 |  |

Hапомена:

\*Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12) нису прописане дневне вриједности већ:

за озон: циљана вриједност за максималну дневну осмочасовну вриједност

за ЛЧ2,5: за календарску годину

**КОМЕНТАР:**

Свемјеренезагађујуће супстанценадатимлокацијаманисупрекорачилиграничневриједностипрописанеУредбом о вриједностимаквалитетаваздуха (СлужбенигласникРепубликеСрпскеброј 124/12).

**Метеоролошкипараметри**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| локација/параметар | брзина вјетра (m/s) | притисак (kPa) | температура (0С) | влажност (%) |
| „Центар“ (кодзградеГрадске управе) | 1,24 | 985,36 | 16,34 | 77,61 |
| „Градскатоплана“ (Сремскаулица, Индустријсказона) | 1,27 | 987,13 | 63,77 | 86,19 |